Отчёт по лабораторной работе №2

Администрирование локальных сетей

Бансимба Клодели Дьегра, НПИбд-02-22

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

# 2 Выполнение лабораторной работы

Создадим новый проект с названием lab\_PT-02.pkt (рис. fig. 1).




Рис. 1: Создание нового проекта.

В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соединим один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором (рис. fig. 2). После чего, щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса (рис. fig. 3): 192.168.1.10 192.168.2.10 с маской подсети 255.255.255.0




Рис. 2: Размещение коммутатора, маршрутизатора и двух оконечных устройств. Последующие соединение.




Рис. 3: Присвоение статического IP-адреса и маски подсети.

Проведём настройку маршрутизатора в соответствии с заданием (рис. fig. 4).




Рис. 4: Проведение настройки маршрутизатора.

Теперь проведём настройку коммутатора в соответствии с заданием



Рис. 5: Проведение настройки коммутатора.

Далее проверим работоспособность соединений с помощью команды ping




Рис. 6: Проверка работоспособности соединения PC0-claudely -> msk-claudely-gw-1.

# 3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

# 4 Ответы на контрольные вопросы:

1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию. - Проводное подключение (Ethernet): наиболее распространенный метод подключения, который использует сетевой кабель (обычно категории Ethernet) для соединения компьютера, маршрутизатора, коммутатора или другого сетевого устройства. Беспроводное подключение (Wi-Fi): используют радиоволновые соединения для передачи данных между устройствами. Wi-Fi обычно используется для подключения мобильных устройств, но также может использоваться для подключения компьютеров и другого сетевого оборудования.
2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему? - Для подключения оконечного оборудования пользователя к маршрутизатору обычно используется кабель Ethernet. Существует несколько видов Ethernet-кабелей, но наиболее распространенным и рекомендуемым для этой цели является кабель категории 5e (Cat5e) или категории 6 (Cat6). Кабели Cat5e и Cat6 имеют несколько преимуществ, делающих их предпочтительными для подключения оконечного оборудования к маршрутизатору: • Скорость и пропускная способность. • Поддержка Gigabit Ethernet. • Устойчивость к помехам. • Будущая совместимость.
3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему? - Для подключения оконечного оборудования пользователя к коммутатору также рекомендуется использовать кабель Ethernet. В зависимости от требований сети и возможностей коммутатора, можно использовать кабели различных категорий, но обычно предпочтительными являются кабели категории 5e (Cat5e) или категории 6 (Cat6) по тем же причинам, что и при подключении к маршрутизатору: • Скорость и пропускная способность. • Поддержка Gigabit Ethernet. • Устойчивость к помехам. • Будущая совместимость.
4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему? - Для подключения коммутатора к коммутатору также используются сетевые кабели Ethernet. Однако здесь обычно используются кабели определенной категории в зависимости от требований к сети и пропускной способности, а также от расстояния между коммутаторами. Наиболее распространенными кабелями для соединения коммутаторов являются кабели категории 5e (Cat5e), категории 6 (Cat6) и категории 6a (Cat6a). Выбор кабеля зависит от нескольких факторов: • Пропускная способность и расстояние. • Будущие потребности. • Бюджет. • Совместимость с имеющейся инфраструктурой. Таким образом, для подключения коммутатора к коммутатору наиболее подходящими кабелями являются Cat5e, Cat6 или Cat6a, в зависимости от требований к пропускной способности, расстоянию и бюджету.
5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю. – • Пароли на уровне устройства. • AAA (Authentication, Authorization, Accounting. • SSH (Secure Shell) или Telnet: SSH и Telnet - это протоколы удаленного управления, которые позволяют администраторам подключаться к сетевому оборудованию через сеть и вводить команды для настройки и управления устройством. Часто они могут быть защищены паролем для обеспечения безопасного доступа. • Web-based интерфейс управления. • Локальные аккаунты. • Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol). • Все эти методы позволяют администраторам обеспечить безопасный доступ к сетевому оборудованию по паролю, минимизируя риски несанкционированного доступа и обеспечивая конфиденциальность и целостность сетевых данных.
6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему? – • SSH (Secure Shell): SSH предоставляет защищенное соединение с удаленным сетевым оборудованием через шифрование данных. Этот метод обеспечивает безопасность и конфиденциальность при передаче команд и данных по сети. • Telnet: Telnet также предоставляет удаленный доступ к сетевому оборудованию, но не обеспечивает защиту данных, так как информация передается в открытом виде. Использование Telnet не рекомендуется из-за небезопасности этого протокола. • VPN (Virtual Private Network): VPN создает защищенное соединение через общую сеть, такую как интернет, что позволяет удаленным пользователям безопасно подключаться к сетевому оборудованию, как если бы они были внутри локальной сети. • SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network): SSL VPN предоставляет удаленным пользователям защищенный доступ к сетевому оборудованию через веб-браузер, используя SSL-шифрование для защиты данных. • Модемный доступ: Многие сетевые устройства могут быть настроены для доступа через модемы, обеспечивая резервное подключение в случае проблем с основной сетью. • Удаленное управление через веб-интерфейс: Некоторые сетевые устройства предоставляют веб-интерфейс для удаленного управления, который позволяет администраторам настроить и управлять устройством через веб-браузер. Предпочтительным методом для настройки удаленного доступа к сетевому оборудованию является использование SSH или VPN. Оба эти метода обеспечивают защищенное соединение и шифрование данных, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность при удаленном доступе. SSH особенно удобен для доступа к командной строке устройства, в то время как VPN обеспечивает более универсальный и общий доступ к сети. Таким образом, использование SSH или VPN является предпочтительным для обеспечения безопасного удаленного доступа к сетевому оборудованию.

# Список литературы